■ 가스냉방설비 용량(능력)이란?

가스냉방설비가 가동되어 냉방을 할 수 있는 정도의 능력을 말합니다.

■ 명판 확인 및 회원가입 시 기재방법

1. 냉방설비 용량(능력)은 설비 명판 상 냉방능력, 냉방정격능력, 정격냉방능력, 정격능력, 냉동능력 등으로 표기되며, 기기 제조사별로 차이가 있습니다.

2. 능력 단위는 (W 와트, kW 킬로와트, usRT) 등으로 표기됩니다.

3. 회원가입시 설비용량 기재는 kW, usRT 중 확인되는 것으로 작성하시기 바랍니다.

* 기재 시 모든 설비 합산하여, 총 대수, 총 용량 작성 (GHP, 흡수식 각각)

4. GHP는 보통 (W 혹은 kW) 단위 표기, 흡수식은 usRT 로 표기되어 있습니다.

명판 확인 시 아래의 예시자료를 참고하여 확인해 주시기 바랍니다.

▼ 예시자료

□ 가스히트펌프(GHP) 실외기(설비명판) 예시 1

냉방 정격능력 (85kW = 85,000W)

□ 가스히트펌프(GHP) 실외기(설비명판) 예시 2

정격능력(냉방)(90 kW = 90,000 W)

※ 주의 해당 명판 내 냉동능력 아님.

□ 가스히트펌프(GHP) 실외기(설비명판) 예시 3

정격능력(냉방)(90kW = 90,000W)

※ 주의: 해당 명판 내 냉동능력 아님

□ 흡수식 냉온수기 설비명판 예시 1

냉방능력 700 usRT

□ 흡수식 냉온수기 설비명판 예시 2

냉동능력 240usRT

□ 흡수식 냉온수기 설비명판 예시 3

정격냉방능력 400usRT(1406kW = 1,406,000 W)

□ 흡수식 냉온수기 설비명판 예시 4

정격 냉방 능력 450usRT(1,582 kW = 1,582,000 W)